Обслуживание нашего дома в последний полтора года.
Попытка увидеть общую картину, не вдаваясь в детали.

Это вопрос точно не 5-ти минут, желательно, что называется, "пропустить его через себя".  Чтобы не уйти в бесконечные детали.

Вопрос такой: установлены были еще конкурсной документацией расценки внутри тарифа по видам работ. Последним постановлением совета депутатов  26.01.2023 №51/3 они актуализированы, хотя там много спорного (мягко скажем).

Отредактировал с учетом этого табличку, которую делал еще когда составлял реестр общего имущества, с работами и их стоимостями. Часть работ в нашем договоре управления отсутствует, но они есть в Постановлении 290 и тоже в табличку добавлены.   Вот, для осмысления:

В столбце стоимости выполненных работ моя оценка того, насколько они выполнялись.   Правее, в столбце "Примечания" - даю короткие обоснования.
Так или иначе - все работы касаются или должны касаться меня, за 12 лет 
у меня есть на что опереться - что, как и когда должно делаться.
В случае сомнений - в основном трактовал выполнение работ в пользу УК, полагая, что просто у меня нет этих актов.

Сухой остаток:
не выполняется работ, ориентировочно (в месяц) почти на 600 тыс.руб.
При этом мы оплачиваем (учтено в тарифе) содержание УК в сумме: 194,7 тыс. руб. в мес.
Эти деньги потребуется вернуть, то есть вложить в инженерку, отделку - когда - то потом, через годы.
Каждый месяц мы берем в долг у дома около 600 тыс. руб., оплачивая также содержание УК около 200 т.р.
За год накапливается 7,2 млн руб. не выполненных (но оплаченных нами) работ при оплате за то же время содержания управляющей компании 2,3 млн. руб.

Ситуация никогда не была блестящей, но так чтобы в целом работы (кроме отдельных) не выполнялись - это длится примерно с октября 2023 года. Я стараюсь общаться с кем только можно, включая персонал Домжилсервиса, и все называют примерно это время начала не оплаты счетов: октябрь 2023 года.

Не буду спорить с теми, кто говорит, что так было всегда, но, как пример - только аварий последнего месяца за последние 10 лет не было.
Прошу обдумать это, посмотреть насколько возможно таблицу, и не торопиться с комментариями.
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	ПЕРЕЧЕНЬ
	
	
	
	

	обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
	
	
	
	

	общего имущества собственников помещений
	
	
	
	

	в многоквартирном доме, расположенного
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование      
	Периодичность
	Стоимость на м2 общей площади (руб. в мес.) на основании Конкурсной документации
	Стоимость на м2 общей площади (руб. в мес.) по Постан. От 26.01.2023 №51/3 Совета депутатов г.о. Мытищи
	
	Фактически выполняется, (руб. в мес., на м2 общей площади):
	             Примеч.                            (на 15.03.2024г.)

	 работ и услуг
	  выполнения   
	
	
	
	
	

	 
	    работ и    
	
	
	
	
	

	 
	оказания услуг
	
	
	
	
	

	1.    Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций многоквартирного дома:
	 
	 
	
	
	

	1.1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
	 
	 
	5,29
	
	0
	Ни 1 акта. Об осмотрах последние 2 года нет информации. Ранее участвовал в комиссионных осмотрах.

	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	признаков неравномерных осадок фундамента;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. 
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	по мере выявления нарушений
	
	
	
	
	

	1.2 Работы, выполняемые в отношении подвалов:
	 
	0,04
	
	
	0
	Ни 1 акта. Об осмотрах последние 2 года нет информации. Ранее участвовал в комиссионных осмотрах.

	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	проверка состояния помещений подвала, входов в подвал и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	контроль за состоянием дверей подвала и технического подполья, запорных устройств на них. 
	ежедневно
	
	
	
	
	

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере выявления
	
	
	
	
	

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: 
	 
	0,03
	
	
	0
	Ни 1 акта. Об осмотрах последние 2 года нет информации. Ранее участвовал в комиссионных осмотрах.

	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры; 
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.4  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий  многоквартирного дома:
	 
	0,02
	
	
	0
	Ни 1 акта. Об осмотрах последние 2 года нет информации. 

	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление наличия, характера и величины трещин, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления        повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн  (пилонов) многоквартирного дома:
	 
	 
	
	
	0
	Имеется ввиду - выносные жб площадки балконов

	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
	 
	0,18
	
	
	0
	Ни 1 акта. Об осмотрах последние 2 года нет информации. Ранее участвовал в комиссиях по осмотру, не менее 2-х раз в год осматривали кровлю, подвал, составляли Акты.

	проверка кровли на отсутствие протечек;
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств водоприемных воронок внутреннего водостока;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	 
	
	
	
	
	

	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам 
	немедленно
	
	
	
	
	

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	Проведение восстановительных работ.
	по мере выявления нарушений
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
	 
	0,05
	
	
	0,025
	Частично выполняется. Отремонтировано в 5 и 7 под.

	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);
	по мере выявления нарушений
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений
	
	
	
	
	

	1.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
	 
	0,02
	
	
	0,015
	Частично выполняется (таблички, ремонт фасадов водных групп и др.)

	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	        2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
	         2 раза в год
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме (за исключением внутриквартирных, ненесущих):
	 
	0,05
	
	
	0,05
	Нет замечаний

	выявление наличия трещин в местах сопряжения с дверными коробками;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома (за исключением внутриквартирной):
	 
	0,14
	
	
	0
	Не выполняется несмотря на многочисленные письма

	проверка состояния внутренней отделки; 
	       2 раза в год
	
	
	
	
	

	при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений (ПП 290 от 03.04.13г.)
	5 суток (с незамедлительным принятием мер по технике безопасности)
	
	
	
	
	

	1.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 
	0,05
	
	
	0
	Не выполняется несмотря на многочисленные письма

	проверка состояния поверхностного слоя, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	Проведение восстановительных работ
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	1.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 
	0,23
	
	
	0,1
	Фактически - только ремонт дверей лестниц и коридоров в недостаточном объеме. Нарушения притворов входных дверей и дверей лестничных клеток.

	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. 
	незамедлительный ремонт
	
	
	
	
	

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	3 суток (в летнее время)
	
	
	
	
	

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	
	
	

	2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома  (0,41 руб. за кв.м)
	 
	 
	 
	2,51
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	1 раз в месяц
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	при выявлении засоров незамедлительное их устранение;
	1 раз в месяц
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;
	1 раз в месяц
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости); 
	2 раза в год
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	 
	 

	2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:
	 
	1,13
	0,18
	
	0
	Ни 1 Акта за последний год кроме Акта прилагаемого к паспорту готовности к ОЗП. О работах ничего не известно. Клапана дымоудоления больше года не проверялись.

	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки (П.П.290)
	 
	
	
	
	
	

	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них (П.П.290)
	 
	
	
	
	
	

	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления (П.П. 290)
	 
	
	
	
	
	

	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов (П.П.290)
	 
	
	
	
	
	

	контроль состояния дефлекторов;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	2.2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	 
	1,52
	0,66
	
	0,66
	Работы выполняются, но удовлетворительными их назвать нельзя, по результатам осмотров и аварийными ситуациями.

	в многоквартирном доме:
	 
	
	
	
	
	

	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальном тепловом пункте и насосной станции;
	1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	ежедневно
	
	
	
	
	

	гидравлические и тепловые испытания оборудования в индивидуальном тепловом пункте и насосной станции;
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. 
	         1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
	по мере выявления повреждений и нарушений
	
	
	
	
	

	проведение восстановительных работ.
	 
	
	
	
	
	

	2.3 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
	 
	3,23
	2,49
	
	1,5
	Сантехник обслуживает по заявкам. Это все. В насосной аварии на приборе и КЗ при включении света. Ничего не делается больше месяца. Об обследованиях систем, работах по восстановлению изоляции труб, замене арматуры магистралей и проч. - нет информации.

	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание:
	 
	
	
	
	
	

	  запорной арматуры, насосов
	1 раз в квартал
	
	
	
	
	

	контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем;
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	после выполнения ремонтно - строительных работ
	
	
	
	
	

	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
	 
	4,15
	0,86
	
	0,86
	Как минимум - не выполнялась посекционная регулировка систем, что привело к перетопу в одних квартирах и охлаждению в других.

	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	удаление воздуха из системы отопления;
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем электроснабжения и электрооборудования в многоквартирном доме:
	 
	3,61
	1,35
	
	1,35
	Работы выполняются, но не на должном уровне, что показала недавняя замена кабеля. О 50% работ нет информации, подтверждающей их выполнение за последний год. Необходимо комиссионное обследование щитовых и ВРУ.

	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в  год
	
	
	
	
	

	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	2 раза в год
	
	
	
	
	

	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме:
	 
	9,38
	12,11
	
	7
	Выполняется все, кроме замены агрегатов и технического освидетельствования лифтового оборудования.

	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	
	
	
	

	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
	1 раз в месяц
	
	
	
	
	

	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов;
	немедленно
	
	
	
	
	

	обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов).
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	3  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	
	
	

	3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
	 
	3,33
	4,22
	
	2,5
	Выполняется, но есть регулярные жалобы

	 
	
	
	
	
	
	

	сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин;
	ежедневно
	
	
	
	
	

	сухая уборка лестничных площадок и маршей;
	1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин;
	1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	влажная уборка  лестничных площадок и маршей;
	2 раза в месяц
	
	
	
	
	

	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	2 раза в месяц
	
	
	
	
	

	мытье окон;
	1 раз в год
	
	
	
	
	

	очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (в холодный период года):
	 
	2,53
	5,04
	
	3
	Не требуются доп. комментарии. Направлены письма, зафиксировано много случаев не уборки снега. Часть проездов во дворе - не убирается вообще.

	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов, расположенных на газонах, от снега и льда. Допускаемая толщина слоя снега и льда  на крышках не более 5 см.
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	сдвигание свежевыпавшего снега  с дорог, тротуаров, подходов к подъездам
	не позднее 30 минут  после начала снегопада (в рабочее время) 
	
	
	
	
	

	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день 
	
	
	
	
	

	очистка придомовой территории от наледи и льда, противогололедная обработка;
	1 раз в день во время гололеда
	
	
	
	
	

	очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	
	
	
	
	

	промывка урн;
	4 раза в год
	
	
	
	
	

	уборка крылец и площадок перед входами в подъезды.
	1 раз в день
	
	
	
	
	

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории (в теплый период года):
	 
	2,09
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	очистка от мусора урн, установленных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	промывка урн;
	4 раза в год
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	уборка газонов (от мусора);
	           1 раз в день
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	выкашивание газонов (обеспечение высоты газонной травы 5-15  см.)
	по мере необходимости
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	прочистка ливневой канализации;
	по необходимости
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезды;
	1 раз в день
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 очистка металлической решетки и приямка.
	           1 раз в неделю
	
	
	
	
	

	Поддержание в порядке детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
	по необходимости
	
	
	
	
	

	4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
	 
	 
	 
	
	0
	Темные участки эвакуавц. лестниц - много месяцев. Не работающие частично датчики ПС - много месяцев. И пр.

	 
	 
	 
	0,93
	
	
	

	осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.
	1 раз в месяц
	1,16
	
	
	
	

	5 Дератизация
	1 раз в месяц
	0,04
	0,09
	
	0,04
	Оборудование дератизации в подвале - по какой - то причине не используется.

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	Дезинсекция
	1 раз в год
	0,04
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	6 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
	 
	 
	 
	
	 
	 

	незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	ежедневно 
	 
	 
	
	
	

	организация мест накопления бытовых отходов 
	 
	
	 
	
	
	

	сбор отработанных ртутьсодержащих ламп
	постоянно
	
	 
	
	
	

	передача отработанных трутьсодержащих ламп в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	1 раз в месяц
	
	 
	
	
	

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме;
	Круглосуточно
	1,17
	 
	
	1,17
	 

	Выполнение заявок населения.
	ежедневно
	0,9
	 
	
	0,9
	 

	8. Услуги по управлению МКД
	 
	 
	 
	
	 
	 

	содержание управляющей компании
	ежемесячно
	 
	4,75
	
	4,75
	 

	содержание расчетного центра
	
	
	1,59
	
	1,59
	 

	Юридическое сопровождение МКД
	
	
	 
	
	 
	 

	Общехозяйственные расходы
	
	
	 
	
	 
	 

	Услуги паспортного стола
	
	
	0,21
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	

	Итого: размер платы за содержание  и ремонт общедомового имущества МКД с собственника на м2 в месяц с НДС, руб.
	35,09
	39,77
	
	25,51
	14,26*41000=584,7 тыс.руб.   На эту сумму не выполняется работ, ориентировочно (в месяц). При этом учтено содержание жителями УК в сумме: 194,7 тыс. руб. в мес.






